AES7 Subsintema di Villa Verucchio -  AES  Sintema emiliano-romagnolO superiore
Unità alluvionale prevalentemente grossolana; depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e di interconoide. Lo spessore complessivo varia nel Foglio da 0 a 800 m circa. Il limite di tetto è rappresentato dalla superficie topografica, mentre il contatto di base è per metà del foglio netto e discordante, per l’altra metà concordante, sul Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore e su tutte le altre unità cartografate nel Foglio.
L'unità è suddivisa in cinque subsintemi:
Pleistocene medio – Olocene

AES7 Subsintema di Villa Verucchio
Il subsintema è suddiviso, su base morfologica, archeologica e pedostratigrafica, in due unità stratigrafiche (o sequenze deposizionali) di spessore variabile da alcuni metri ad alcune decine di metri. Lo spessore massimo del Subsintema di Villa Verucchio, nel sottosuolo della bassa pianura, è inferiore a 75 m. Il tetto dell’unità è rappresentato dalla superficie deposizionale relitta corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è erosivo e discordante sugli altri subsintemi e sulle unità più antiche.

AES7b Unità di Vignola
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua di limi argillosi: depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi terrazzati. Limi e limi sabbiosi con intercalazioni di ghiaie e sabbie: depositi del reticolo idrografico secondario. Lo spessore massimo dell’unità, nel sottosuolo della bassa pianura, è inferiore a 30 m nel sottosuolo. Il profilo di alterazione presenta uno spessore fino ad 1.5-2 m ed è di tipo A/B(t)/BC(k)/C.
Pleistocene sup.

AES7a Unità di Niviano
Ghiaie sabbiose, sabbie, limi stratificati e limi e limi sabbiosi prevalenti, con intercalazioni di ghiaie e sabbie: depositi di conoide ghiaiosa, terrazzati, e depositi di interconoide e del reticolo idrografico minore. Lo spessore massimo dell’unità, nel sottosuolo della bassa pianura, è circa 45 metri nel sottosuolo. Il profilo di alterazione dell'unità è molto evoluto, raggiunge i 4-5 m di profondità ed è di tipo (A)/Bt/Btg/BC/Ck sulle litofacies grossolane e di tipo A/Bw/Bkss sulle litofacies fini. L'unità presenta una copertura fine, composita e discontinua, di spessore fino a 3 m, costituita da limi e limi argillosi giallastri; il profilo di alterazione è molto evoluto e di tipo A/Bw/Btc/Bg.
Pleistocene sup.