BAI
BRECCE ARGILLOSE DI BAISO
Argille grigio scure e rossastre, con caratteri tessiturali da “mélange” sedimentario ad elementi intra- ed extraformazionali, interessate da intensa tettonizzazione.  Sono riconoscibili brandelli di MMP rosse e grigie, argille tipo AVV, arenarie tipo SCB, blocchi calcarei tipo flysch e palom-bino.Potenza da 0 a 50 m. Contatto discordante sul substrato ligure.
LUTEZIANO SUP. - BARTONIANO INF.