BET
FLYSCH DI BETTOLA (Calcari di Bettola Auctt.)  
Torbiditi carbonatiche costituite da calcari marnosi e marne grigio-nocciola a base calcarenitica, in strati spessi e banchi oltre i 10 m, e da areniti e peliti grigie in strati da sottili a spessi, con rapporto A/P<1.  Potenza max stimata 500 m.  
CAMPANIANO terminale - DANIANO basale?