CPPa
arenarie ofiolitiche (CPPa)     
Arenarie torbiditiche verdastre a composizione marcatamente ofiolitica e subordinatamente sedimentaria, in strati medi e sottili, gradati, localmente a base conglomeratica, intercalate ad argilliti grigio scure fortemente diagenizzate e laminate.  Potenza da 0 a 100 m.

CPP
COMPLESSO DI PIETRA PARCELLARA (cfr.Complessi di base Auctt. p.p.)
Brecce matrice-sostenute a prevalenti clasti calcilutitici chiari tipo palombino, in matrice argillosa o siltosa grigia, più rari clasti di areniti scure e calcareniti. 
CRETACICO SUP.?