FCG
FORMAZIONE DI CASE GALLO  
Marne argilloso-siltose a stratificazione indistinta e marne calcareo-siltose chiare. Potenza parziale max 15 m.  Contatto discordante su FGS2.  
SERRAVALLIANO