GUSc
litozona pelitico-calcarea (GUSc). 
Argille grigio scure intercalate a strati calcilutitici grigio-verdi sottili e medi ed areniti torbiditiche grigie in livelli molto sottili. Potenza stimata da 0 a 50 m. Intercalati in GUS.   
 
GUS
ARGILLITI DI GUSELLI (cfr. Argille Scagliose Auctt.)
Argille e argilliti rosse, grigio scure e verdi, con intercalate areniti torbiditiche grigie in livelli molto sottili. 
Potenza geometrica da 0 a 450 m.
CRETACICO SUP.?