SCB
ARENARIE DI SCABIAZZA  
Torbiditi arenaceo-pelitiche costituite da litareniti fini grigio-nocciola e peliti siltoso-marnose grigio scure, in strati da molto sottili a medi, localmente spessi, con rapporto A/P tra 1 e ¼.  Sono intercalati locali strati molto spessi, fino a banchi, di marne calcaree grigie a base arenitica e conglomeratica e calcilutiti in strati spessi. Contatto tettonizzato su APG.  
CENOMANIANO – SANTONIANO
Appartenenti all’UNITA’ TETTONICA CASSIO