BRECCE ARGILLOSE DI BAISO     BAI     
Argille grigio scure e rossastre, con caratteri tessiturali da "mélange" sedimentario ad elementi intra- ed extraformazionali, interessate da intensa tettonizzazione. Sono riconoscibili brandelli di MMP rosse e grigie, argille tipo AVV, arenarie tipo SCB, blocchi calcarei tipo flysch e palombino. Depositi torbiditici ed emipelagici di bacino profondo, caratterizzati da episodi di risedimentazione in massa. Potenza da 0 a 80 m. Contatto discordante sul substrato ligure. Luteziano medio - Bartoniano inf.