FLYSCH DI BETTOLA     BET  (Cfr. Calcari di Bettola AUCTT.)   
Regolari alternanze, in strati spessi e banchi oltre i 10 m, costituite da calcari marnosi e marne grigio-nocciola a base calcarenitica, passanti ad argilliti nerastre, e da areniti e peliti grigie in strati da sottili a spessi, con rapporto A/P<1. Bacino profondo a sedimentazione torbiditica, prevalente su quella emipelagica. Potenza massima stimata 400 m. Campaniano terminale - Daniano?