AES7
Comprende ghiaie, sabbie, limi e argille di ambiente alluvionale organizzati in una successione ciclica  suddivisa in due unità di rango inferiore: unità di Vignola, costituente la parte sommitale prevalentemente grossolana, e unità di Niviano, costituente la parte inferiore prevalentemente fine del Subsintema. Base discordante, dubitativamente in  e tetto coincidente con la superficie topografica. 
Potenza da 0 a 50 metri circa.  
Pleistocene superiore–Olocene.

AES
Depositi alluvionali organizzati in cinque alternanze cicliche di alcune decine di metri di spessore e comprendenti intervalli temporali dell’ordine dei 40-100Ka, costituite da sedimenti grossolani e fini nella alta pianura e prevalentemente fini nella media pianura. I due cicli superiori (subsintemi) sono affioranti, mentre i tre inferiori sono solo sepolti. Limite inferiore inconforme nelle porzioni affioranti e nell’alta pianura, dubitativamente inconforme nelle porzioni sepolte della media pianura. 
Pleistocene medio?-Olocene