SCB  -  ARENARIE DI SCABIAZZA     
Strati torbiditici molto spessi costituiti da un letto decimetrico di arenarie litiche grigie, fini, laminate e ricche in frustoli carboniosi (localmente grossolane e conglomeratiche) che passa ad un potente intervallo di marne siltose grigio chiare; si intercalano areniti grigio chiare grossolane, in strati medi e spessi, con letto ruditico biancastro ad elementi di micriti bianche e radiolariti verdine, e con tetto di marna calcarea. Rapporto a/p <<1. Potenza di circa 200 m. Contatto stratigrafico discordante con APG. (Cenomaniano - Turoniano inf.)