BEV - ARENARIE DI BELVEDERE     
Arenarie fini e medie grigio-nocciola in strati da medi a molto spessi intercalati da sottili livelli pelitici; sono frequenti arenarie grossolane con intervalli basali di conglomerati sub-centimetrici; rapporto a/p circa 2. Potenza circa 25 m. Contatto stratigrafico discordante con AMT e BAR. (Eocene inf ?)