MRRa  -   litozona a brecce     
Brecce clasto-sostenute ad elementi calcarei, calcareo-marnosi ed arenaceo-siltosi in blocchi e lembi eterometrici inglobati in matrice di siltite marnosa grigia.

MRR   -  MARNE DI MARRA     
Siltiti marnose grigie, talora a patine giallastre, a stratificazione indistinta o con rare intercalazioni di arenarie torbiditiche fini in strati sottili. Si distingue una litozona a brecce MRRa. Potenza geometrica di circa 300 m. Contatto stratigrafico per alternanze con PRC. (Chattiano-Aqitaniano)