PRCa   -  litozona a brecce     
Brecce matrice-sostenute ad elementi calcarei e calcareo-marnosi in blocchi e lembi eterometrici inglobati in matrice argillitica bruno-marroncina. 

PRC   -  ARENARIE DI PRACCHIOLA     
Arenarie fini grigie e laminate in strati da medi a spessi alternati da sottili intervalli pelitici; localmente si intercalano arenarie grossolane, talora conglomeratiche, in strati spessi e molto spessi; verso il tetto diminuisce sensibilmente lo spessore degli strati, si notano frequenti tracce di organismi limivori e si distingue una litozona a brecce PRCa. Potenza minima di 500 m circa. (Chattiano-Aquitaniano)