ARB – Arenarie di Ponte Bratica
Alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche in strati da sottili a medi costituiti da areniti grigio-giallastre fini o medie passanti a marne argillose grigie. Localmente peliti marnose prevalenti con stratificazione mal visibile (ARBp). Potenza parziale di circa 100 metri..
Chattiano – Aquitaniano.