ELM - Flysch ad Elmintoidi
Areniti e siltiti calcaree a composizione ibrida, risedimentate, passanti a  marne calcaree e marne grigio chiare o giallastre; al tetto presenti intervalli di argilla nerastra fissile. Strati da medi a massicci. Si intercalano strati da sottili a spessi di arenarie da finissime a molto grossolane, risedimentate, pasanti a peliti grigio-scure o nerastre. Potenza parziale di alcune centinaia di metri. Contatto inferiore non affiorante. 
Campaniano superiore-Maastrichtiano.