LOI FORMAZIONE DI LOIANO
Arenarie arcosiche, scarsamente cementate con subordinati conglomerati, in strati medi e banchi frequentemente amalgamati, di colore biancastro o grigio chiaro (marrone chiaro se alterate); sono presenti sottili intercalazioni, spesso discontinue, di torbiditi sottili arenaceo-pelitiche grigie o verdastre (A/P sempre >1). Frequenti anche i “cogoli”.
Nella porzione basale sono presenti “slump” intraformazionali di spessore ed estensione assai limitati e una litofacies, non cartografabile, costituita da argille rosso-mattone e grigio-verdastre, localmente marnose, interdigidate con brecce argillose a matrice nerastra, inglobanti blocchi calcilutitici di dimensioni massime decimetriche. 
La potenza affiorante è di oltre 350 m.
Non affiora la base stratigrafica; il limite inferiore è sempre tettonico.
Sedimentazione torbiditica in bacino confinato profondo.
Luteziano - Bartoniano.