SCB ARENARIE DI SCABIAZZA
Alternanze pelitico-arenacee con arenarie da molto sottili a medie, mal strutturate e poco cementate, talora gradate, con granulometria da fine a finissima, di colore grigio (beige o rossastro se alterate) e argille e argille marnose grigio scuro molto sporche; rapporto A/P<1. Presenza saltuaria di calcilutiti marnose verdi o biancastre in strati da sottili a spessi e argilliti rosso scuro e verdi affini ad AVV.
Questi litotipi, alla scala dell’affioramento, mostrano il tipico “boudinage”  e si presentano inglobati in peliti.
Potenza geometrica affiorante è di circa 100 metri.
Questa formazione sembra avere rapporti di eteropia con AVV mentre i contatti con APA sono meccanici.
Ambiente deposizionale di piana bacinale con frequenti apporti torbiditici.
Turoniano sup. - Campaniano inf.