scb Arenarie di Scabiazza
Torbiditi arenaceo-pelitiche. Arenarie in livelli da molto sottili a medi, mal strutturate e poco cementate, con granulometria da fine a finissima, di colore grigio (beige o rossastro all’alterazione); argille talora marnose e siltose, grigio scure. Sono presenti calcilutiti marnose verdi o biancastre, in strati da sottili a spessi, e argilliti varicolorate.
Cenomaniano-Campaniano inf.