APAa
E' stata distinta una litozona argillitica (APAa) costituita da argilliti 
grigie e a luoghi verdognole, con fissilità spesso molto evidente e in qualche 
caso silicizzate; sono alternate a calcilutiti grigie in strati medi e spessi 
con subordinati pacchi di strati sottili di alternanze arenaceo-pelitiche giallastre e nocciola. 

ARGILLE A PALOMBINI   APA  
Argille e argilliti fissili grigio scure, raramente verdi e rossastre, 
intercalate a calcilutiti grigie in strati da medi a spessi. Subordinate alternanze arenaceo-pelitiche grigio scure. All'interno della formazione sono presenti lembi di ofioliti (OFL) con contatti di natura meccanica. Potenza di alcune centinaia di metri circa. Contatto inferiore non affiorante.
Cretacico inferiore - Turoniano