MEMBRO DI POGGIO CAVALIERA   BAI3 
Brecce poligeniche a prevalente matrice argillosa grigia, localmente arenacea, 
con clasti eterometrici di areniti calcaree fini, arenarie fini, marne e 
argilliti nerastre. Sono presenti a luoghi inclusi metrici e decametrici di MMP,
LOI1 e LOI. Materiale proveniente esclusivamente da MOH e MOV. Potenza massima 
di oltre 250m. Contatto inferiore discordante su MOH e MOV.

BRECCE ARGILLOSE DI BAISO  BAI
Brecce sedimentarie poligeniche a prevalente matrice argillosa con clasti eterometrici ed eterogenei costituiti da litotipi appartenenti a varie unità liguri. A seconda della litologia prevalente la formazione è stata interamente suddivisa in alcuni membri che affiorano in areali distinti e senza legami di carattere stratigrafico reciproci. Potenza massima di oltre 250m. 
Luteziano superiore - Bartoniano