LAD - Arenarie di Lardiano (cfr. FAAla)
L’unità è costituita da lenti composte da arenarie (LADa) e conglomerati (LADb) che si riducono rapidamente in spessore verso est. Potenza massima di 150 m
 I limiti delle lenti sono graduali per eteropia, più sfumati quelli inferiori, più rapidi quelli superiori. Localmente i contatti inferiori possono essere erosivi. 
Piacenziano