a2a - frane quiescenti parzialmente erose: accumuli caotici con le caratteristiche di a2, localmente rielaborati da gravità e ruscellamento