CLL ARENARIE DI CASELLINA
Areniti e calcareniti di colore grigio, grigio chiaro al taglio, alternate a marne e marne argillose grigio scure, in strati gradati da medi a molto spessi con rapporto A/P da > 1 a >> 1. Deformazione tettonica molto intensa con numerose mesopieghe e shear zones. La potenza geometrica è circa 50 metri. Contatti stratigrafici inferiore e superiore non preservati. Depositi torbiditici.
CAMPANIANO INF.-MAASTRICHTIANO