PTF PIETRAFORTE
Alternanze arenaceo-pelitiche in strati gradati da medi a molto spessi con granulometria alla base degli strati medio-grossolana e rapporto A/P generalmente > 1. Le arenarie si presentano marroni-giallastre in superficie alterata e grige al taglio. Potenza parziale circa 200 metri. Contatti stratigrafici inferiore e superiore non preservati. Depositi torbiditici.
CAMPANIANO SUP.-MAASTRICHTIANO SUP.