SPG-a - Litofacies di Rocca delle Caminate
Lenti variamente alternate composte da: calciruditi, calcareniti bioclastiche; abbondanti arenarie, in strati da medi a spessi, con giunti non sempre netti, talora deformati da slump. 
Potenza massima 15 m.

SPG - Spungone
Calcari organogeni, calcareniti e arenarie bioclastiche, in strati e banchi a giunti poco netti, con grande variabilità laterale e verticale. Compaiono qui le litofacies SPG-a e  SPG-b, in eteropia fra loro.
Limiti con RIL: superiore netto, inferiore discordante o paraconcordante.
Pliocene inferiore-medio.