AES5  Subsintema di Torrestagni 
Depositi fluviali intravallivi e di conoide alluvionale costituiti da ghiaie di canale fluviale spesse da 2 a 10 m passanti verso l’alto a sabbie, limi ed argille di tracimazione e/o di origine eluvio-colluviale di versante spesse fino a 10 m e contenere diverse intercalazioni di suoli; sono organizzati in uno o due ordini di terrazzi alluvionali con inclinazione variabile nelle diverse valli dal 36 al 39 per mille. Limite superiore dato da un suolo non calcareo di colore bruno scuro o giallo olivastro (HUE 10YR o 2.5 YR) al di sotto del quale sono generalmente presenti diversi suoli non calcarei meno sviluppati. Lo spessore di alterazione complessivo può raggiungere circa 7 m. Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale. Spessore massimo in affioramento di circa 20 m.
PLEISTOCENE MEDIO (per posizione stratigrafica).