AES6  Subsintema di Bazzano
Depositi fluviali intravallivi e di conoide alluvionale costituiti da ghiaie di canale fluviale spesse da 2 a 10 m passanti verso l’alto a sabbie, limi ed argille di tracimazione e/o di origine eluvio-colluviale di versante spesse fino a 10 m; sono organizzati in  2 – 3 ordini di terrazzi alluvionali con inclinazione che nei tratti terminali delle valli varia da 15 a 20‰. Limite superiore dato nei depositi di conoide pedecollinari da un suolo non calcareo di colore bruno rossastro o giallo olivastro (HUE 5YR o 2.5 Y), e nei depositi intravallivi dato da un suolo non calcareo di colore bruno scuro (HUE 10YR) che si sovrappone a diversi suoli non calcarei meno sviluppati. Spessore di alterazione complessivo che raggiunge i 5 m. Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale. Spessore massimo in affioramento 15-20 m.
PLEISTOCENE MEDIO (per posizione stratigrafica)