AES8  Subsintema di Ravenna
Depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale. Nei settori intravallivi: ghiaie e sabbie di canale fluviale spesse da 2 a 5 m ricoperti da spessori variabili di sabbie, limi ed argille di tracimazione; sono organizzati in 4-5 ordini di terrazzo con inclinazione variabile, nei tratti terminali delle valli, dal 4 al 7 per mille. Nella pianura: sabbie, limi ed argille di canale e di tracimazione fluviale. Limite superiore coincidente con il piano topografico, dato da suoli variabili da non calcarei a calcarei. I suoli non calcarei hanno colore bruno scuro e bruno scuro giallastro (HUE 10YR o 2.5Y), spessore dell'orizzonte decarbonatato da 0,5 ad 1 m e contengono reperti archeologici di età dal Neolitico al Romano. I suoli calcarei appartengono all’unità AES8a. Limite inferiore coincidente, in affioramento, con una superficie di erosione fluviale. Spessore massimo in affioramento di circa 10 m.
PLEISTOCENE SUP.-OLOCENE (circa 14.000 anni BP - Attuale; datazione 14C non cal).