FAA2a alternanze arenaria-marna con A/P da 2/1 a 3/1, in strati sottili