FAA3 Membro dello Spungone 
Corpi lenticolari metrici composti da: biocalcareniti arenacee ben cementate, in strati da sottili a spessi, con grande variabilità laterale e verticale, contenenti ciottoli arenacei centimetrici; calciruditi e calcareniti bioclastiche, talora arenacee, e arenarie, grigie, a cementazione variabile, in lenti e strati di 30-200 cm; abbondanti concrezioni algali (Rodophycee); argille marnose e sabbiose in strati sottili, lenticolari; brecce con ciottoli calcarenitici o arenacei, a spigoli vivi. Sono frequenti nidi e livelli di biosomi e concrezioni algali e livelli di concentrazione di macrofossili ricchi in lamellibranchi di varie specie e subordinati coralli ed echinidi. Il colore delle calcareniti è generalmente bianco sporco o giallo chiaro. Stratificazione piano-parallela o incrociata a basso angolo, con eteropie su brevi distanze e probabili chiusure di canali. Sono presenti locali e limitati episodi di risedimentazione per frana (slump). 
In località chiesa di Montecchio (Capocolle) si alternano a livelli discontinui o plaghe decimetriche di marne argilloso-sabbiose grigie e brune, fortemente alterate. Verso l’alto presentano stratificazione decimetrico-metrica tabulare alla scala dell’affioramento, talora con interstrati centimetrici di peliti e peliti sabbioso-marnose laminate, di colore grigio-bruno; ciottoli sparsi immersi in matrice appartenenti a FMA, macrofossili sia interi che in frammenti e livelli di concentrazione di macrofossili ricchi in Lamellibranchi di varie specie; subordinati Coralli ed Echinidi.
In località Via Garaffona (in sinistra del T. Pisciatello) è presente un affioramento costituito da un'alternanza di marne e marne calcaree biancastre (Litofacies di Longiano, FAA3a) in strati decimetrici a giunti poco marcati per scarsa classazione granulometrica e/o bioturbazione. Contengono abbondanti foraminiferi e coralli isolati in posizione fisiologica. Lo spessore massimo è di 20 metri.
L’ambiente deposizionale è di piattaforma.
Limiti netti inferiore e superiore con FAA. Limite inferiore netto con il tetto di FAA2. Talora contatto inferiore discordante erosivo su FMA13. Potenza 10-160 m. 
PIACENZIANO