FCO FORMAZIONE A COLOMBACCI 
Marne e marne argillose, grigie, grigio-scure, verdastre, viola o nere, in strati sottili e medi, con subordinate siltiti e arenarie grigie medio-fini in sottili strati lenticolari (A/P < 1/3) e lamine calcaree o calcareo-marnose. Con l’aumento del contenuto arenaceo (A/P fra 2/1 e 1/3) passano a FCOc. Vi si intercalano lenti arenacee (FCOa) o conglomeratiche (FCOb), 6 orizzonti calcarei (“colombacci”: cl1-6). Sono presenti olistoliti di VGS (gs).
Limite inferiore su GNO concordante, netto e coincidente con cl1, oppure discordante su GNO, VGS e FMA, spesso complicato da franamenti sinsedimentari. 
Potenza variabile da 1 a 450 m. 
MESSINIANO