FCOc Litofacies pelitico-arenacea
Alternanza arenaceo-marnosa (A/P variabile fra 2/1 e 1/3). Arenarie fini e medie, grigie, in letti da molto sottili a medi, a geometria lenticolare, con laminazione piano-parallela e ondulata. Marne talora siltose, grigie, spesso laminate, in strati medi e sottili. 
Limiti graduali ed eteropici con le altre litofacies.
Potenza complessiva da pochi m a oltre 100.