FMA12  Membro di Castel del Rio
Alternanza arenaceo-siltitico-marnosa organizzata in sequenze coarsening e fining upward (A/P da 2/3 a 5/1 nella parte alta). Arenarie medie e fini, siltiti e marne spesso siltose e sabbiose, rare emipelagiti. Alla sommità abbondano gli strati arenacei spessi, per il resto prevalgono quelli sottili e medi.
Limite inferiore coincidente con un pacco di strati arenacei (15 m), per lo più spessi, con intercalate torbiditi sottili. 
Potenza 350-400 m. 
TORTONIANO