FMA13  Membro di Fontanelice
Arenarie prevalenti (A/P da 3/1 a 20/1), da grossolane a medie, in strati spessi e molto spessi, talora condensati con spessori fino a 10 m, con strutture trattive mal visibili; inclusi pelitici, biosomi e bioclasti; formano lenti a base erosiva, intercalate spesso entro alternanze arenaceo-marnose con A/P fra 2/1 e 12/1 (moda 5/1). Nella parte alta sono presenti anche stratificazioni di conglomerati poligenici con ciottoli da 1 a 10 cm. Strati medi di marne calcaree e torbiditi sottili in sequenze metriche, lenticolari a media scala, e pacchi di strati a minore contenuto arenaceo con A/P  che scende fino ad 1/3, appartenenti a FMA13b. L'unità nel suo insieme ha l'aspetto di un grosso corpo lenticolare poggiante su una superficie erosiva a carattere di “unconformity” regionale.
Limite inferiore netto, a volte marcatamente erosivo e discordante, su FMA12. 
Potenza complessiva circa 250-400 m. 
TORTONIANO