FMA5  Membro di Collina
Alternanza marnoso-siltitico-arenacea (1/3<A/P<1/5). Arenarie gradate, da grossolane a fini nei letti più spessi, medie e fini negli altri, con strutture trattive sempre molto evidenti, in letti sottili e spessi, subordinatamente medi. Frequenti strati sottili siltosi e arenacei fini. Marne grigie o verdastre, prive di laminazione, in strati sottili e medi. Abbondanti emipelagiti ricche di foraminiferi.
Limite inferiore graduale su FMA4 (aumento di A/P e dei letti arenacei spessi e molto spessi), più o meno coincidente con mr. 
Potenza circa 50 m. 
SERRAVALLIANO