FMA8  Membro di Nespoli
Alternanza arenaceo-marnosa (A/P da 1/1 a 3/2). Arenarie da grossolane a fini, con gradazione e lamine trattive, in letti sottili, subordinatamente medi e spessi, raramente molto spessi. Presenti emipelagiti.
Limite inferiore graduale rapido, parzialmente eteropico su FMA7. 
Potenza da 110 a 400 m. 
SERRAVALLIANO