GNOb  Litofacies arenaceo-pelitica
Localmente alla base si intercala una lente di qualche decina di m di arenarie grigie e giallastre, poco cementate, con clasti derivanti dal disfacimento di FMA, alternate a marne siltose grigie, gradate (1/3 ≤  A/P ≤ 2), dello spessore complessivo di qualche decina di metri.