op: è stato distinto l’orizzonte guida op “vulcanite di osteria di Piavola”:4 strati gradatidi tufiti grigie, biabncastre se asciutte, a grana da grossolana a fine. I frammenti vulcanici sono rappresentati da prevalente vetro vescicolare e lamellare e da subordinati biotite feldspati e quarzo. Spessore di circa 50 cm.