FMA - Formazione Marnoso-Arenacea-Romagnola
Alternanze pelitico-arenacee con A/p e spessore degli strati variabile con 
tendenza thickening upward nella parte inferiore e thinning upward in quella 
superiore. La parte sommitale è costituita da prevalenti marne, con rare 
intercalazioni arenacee, e depositi caotici. Le arenarie sono gradate, 
generalmente da medie a molto fini, con laminazione piano-parallela nella 
parte inferiore, ripples e laminazione convoluta nella parte superiore, 
controimpronte alla base indicanti apporti prevalenti da WNW/NW, 
subordinatamente da ESE/SE. Le areniti provenienti da WNW/NW hanno 
composizione quarzoso-feldspatica e litica; le areniti provenienti da ESE/SE 
della successione inferiore hanno composizione ibrida, mentre quelle della 
parte superiore hanno composizione calcarenitica. Strati da molto spessi 
a medi, talora fini, con geometria generalmente tabulare.
Al tetto dei livelli arenitici le peliti sono grigie e laminate; nelle 
successioni meno arenacee, sopra alle peliti laminate, a diretto contatto 
con le areniti soprastanti, si osservano frequentemente marne siltose, 
grigie chiare, compatte. Non affiora la base stratigrafica. 
Limite superiore stratigrafico netto con SPL o tettonico con MVS o CNA.
Potenza affiorante > 3000 metri. 
Burdigaliano sup.-Tortoniano