ca - Strato di Calanca   
     Arenite ibrida gradata da medio fine a finissima di spessore variabile 
     da 1,8 a 3 metri, con evidente laminazione piano-parallela nella parte 
     inferiore e media, laminazione convoluta e ripples verso l'alto; alla 
     base impronte indicanti paleocorrenti da ESE; marna di spessore 
     variabile da 3 a 5 metri.
     Langhiano inf. MNN5a