CNA
FORMAZIONE DI POGGIO CARNAIO
La formazione è costituita da strati pelitico-arenacei e subordinati strati arenaceo-pelitici, costituiti da alternanze di arenarie silicoclastiche grigie, molto micacee, gradate da medie a fini, e peliti grigo-verdi. La potenza massima è di circa 250 metri.
Il limite inferiore è netto, talora tettonizzato, su ANT o su MVS e su AVR. Non affiora il tetto. Questa unità è stata interpretata come deposito torbiditico nell’ambito di un bacino ristretto e relativamente profondo.
OLIGOCENE  SUP. – MIOCENE INF.