COOa
Litofacies arenacea (COOa)
Arenarie quarzoso-feldspatiche gradate, conglomeratiche alla base; strati da molto spessi a medi e sottili; il colore è grigio-beige. Alternati a strati medi e sottili di marne argillose o marne di colore grigio-azzurro o plumbee, generalmente prive di microfossili. A/P>1 e talora arriva sino a 6, con strati arenacei amalgamati; la potenza supera gli 800 m.
EOCENE MEDIO – SUPERIORE p.p.