COOc
Litofacies arenaceo-calcareo-marnosa (COOc)
Differisce dalla precedente litofacies per la presenza, alla base, di strati arencei e calcareo-marnosi biancastri o gialli in spessori da medi a sottili.
La potenza massima affiorante è di 450 m.
EOCENE MEDIO – SUPERIORE p.p.