FAA2d
Litofacies arenaceo-pelitica (FAA2d)
Alternanza tra peliti e sabbie argillose, da fini a grossolane con rapporto A/P variabile da 2 a ½; stratificazione in strati da sottili a spessi, a geometria tabulare o lenticolare, talora troncati per erosione. La potenza supera i 150 metri.
PLIOCENE INF. – MEDIO