FMA4
Membro di Galeata
Alternanza di arenarie e peliti marnose con A/P circa ½-1/3. Le arenarie sono in strati da sottili a spessi, talora molto spessi con geometria tabulare. Sono presenti al suo interno alcuni strati guida carbonatici ( colombina di Fosso Caprie, cp; colombina della Valbura, va) e lo strato guida arenaceo-ibrido Contessa (cs), inoltre il contatto di base è talora caratterizzato dal livello arenaceo di Fiumicello (fm).
La potenza di questo membro supera i 400 metri.
LANGHIANO SUP. – SERRAVALLIANO INF.