TPE
TRIPOLI E MARNE TRIPOLACEE
Argille-marnose e marne siltose grigio-verdi, bluastre o beige, bituminose, lamiante con intercalazioni di arenarie fini poco cementate, micacee e fittamente lamiante. Sono frequenti livelli decimetrici di diatomiti bianche, siltose talora con resti di pesci. Sono presenti strati molto spessi di arenarie gradate, micacee con base erosiva, cementazione differenziale e resti di vegetali, passano gradualmente a marne siltose chiare. La potenza massima è di qualche decina di metri. Il limite inferiore è graduale con GHL, il limite superiore è discordante con GHT. L’ambiente deposizionale è di mare basso con apparati torbiditici e con locali condizioni euxiniche.
MESSINIANO INF.