AVRa
Litofacies arenacea (AVRa)
Arenarie miste silicoclastiche e carbonatiche, a granulometria variabile da sabbie fine a medio-grossolana, di colore grigio brunastro, in strati bene definiti e regolari. Lo spessore di questi ultimi varia da pochi decimetri ad un massimo di 70-80 cm. Ricorrenti le strutture sedimetarie di tipo torbiditico. Alle arenarie sono alternati livelli decimetrici di siltiti.
CRETACICO INF. – EOCENE INF.