FAAa
Litofacies arenaceo-pelitiche (FAAa)
Arenarie grigio-giallastre in strati medi e fini, con intercalati e subordinati livelli politico-argillosi di colore grigio. Le partizioni argillose possono essere fossilifere e bioturbate; 2>=A/P>0,5. Gli strati arenaci denotano caratteri torbiditici.