BISCIARO (BIS)
Calcari, calcari silicei e calcari marmosi biancastri, con liste e noduli di selce nerastra nella parte inferiore, a cui si intercalano marne grigie e grigio verdastre e con frequenti livelli vulcanoderivati. Ambiente di sedimentazione di tipo pelagico.
Spessore  60-70 m
AQUITANIANO P.P.- BURDIGALIANO SUPERIORE P.P.